|  |  |
| --- | --- |
| **Sprinkling tank**  Sprinkling tank for Wille can be used for watering plants or dust suppression when used together with the brush.     * The tank is attached on top of the engine compartment. * Supporting legs for storing | **Rezervoar za vodu**  Može se koristiti za zalivanje biljaka ili za suzbijanje prašine u kombinaciji sa četkom.   * Rezervoar se montira iznad motora * Stope za odlaganje |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Volume (l)** | **Max. Pressure (bar)** | **Max. Flow (l/min)** | **Powered** | **Weight (kg)** | **Wille** |
| **Sprinkling tank 550** | 550 | 3,1 | 14 | electricity (12V) | 220 | 265, 365 |
| **Sprinkling tank 1000** | 1000 | 2,8 | 13 | electricity (12V) | 350 | 465 |
| **Sprinkling tank 1500** | 1500 | 3,1 | 14 | electricity (12V) | 410 | 665, 865 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Zapremina (l)** | **Max. Pritisak (bar)** | **Max. Protok (l/min)** | **Snaga** | **Težina(kg)** | **Wille** |
| **Rezervoar 550** | 550 | 3,1 | 14 | electricity (12V) | 220 | 265, 365 |
| **Rezervoar 1000** | 1000 | 2,8 | 13 | electricity (12V) | 350 | 465 |
| **Rezervoar 1500** | 1500 | 3,1 | 14 | electricity (12V) | 410 | 665, 865 |