**Specifications**

**Engine**  CAT C2.2

**Output**  36 kW / 48 hp

**Lifting force in upper/lower position**  12 / 13 kN ,

**Lifting height** 705 mm

**Max motor hydraulic flow** 54 + 36 l/min

90 l/min

**Tyres**  235/75-15

31x10, 5-15

31x15, 5-15

**Width** 1200/1300 mm

**Length** 3255 mm

**Height** 1990 mm

**Wheelbase**  1490 mm

**Outer turning radius** 3000 mm

**Weight**  1900 kg

**Driving speed**  0-36 kmph ,

**Tehničke specifikacije**

**Motor**  CAT C2.2

**Snaga motora** 36 kW / 48 KS

**Sila podizanja u gornjem/donjem položaju** 12 / 13 kN ,

**Visina podizanja** 705 mm

**Maksimalni hidraulični protok motora** 54 + 36 l/min

90 l/min

**Gume**  235/75-15

31x10, 5-15

31x15, 5-15

**Širina** 1200/1300 mm

**Dužina** 3255 mm

**Visina**  1990 mm

**Međuosovinsko ratojanje** 1490 mm

**Spoljni radijus okretanja** 3000 mm

**Težina**  1900 kg

**Transportna brzina**  0-36 km/h ,